|  |  |
| --- | --- |
| SRB Logo sa bistom VOJVODINA BOLJI | **Завод за антирабичну заштиту -**  **Пастеров завод, Нови Сад**  Национална референтна лабораторија за беснило  Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад  Тел./факс: 021/6611-003, 420-528  ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388  Еmail: [paster-ns@neobee.net](mailto:paster-ns@neobee.net)  Web: [www.paster.org.rs](http://www.paster.org.rs/) |

Деловодни број: 01-134/8

Датум: 16.09.2015.

НОВИ САД

**ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**грађевинског материјала, број 05/2015**

Након састанка Комисије за јавну набавку мале вредности ПВЦ врата и керамичких плочица, дана 16.09.2015. године, Комисија је одлучила да се извше измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности грађевинског материјала, број 05/2015, и то:

1. На страни 2 мењају се редни бројеви страна у садржају (у прилогу страна 2 Конкурсне документације);
2. На страни 17. допуњен је опис, односно техничке спецификације (у прилогу страна 17 Конкурсне документације.

Прилога: 2

Председник Комисије

мр сци. мед. Ненад Врањеш

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 05/2015

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 05/2015 број 01-134/3 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-134/4, од 10.09.2015. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку грађевинског материјала**

**ЈН број 05/2015**


**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **ОПИС** | **СТРАНА** |
| **1.** | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| **2.** | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| **3.** | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 5 |
| **4.** | Образац понуде | 11 |
| **5.** | Услови за учешће у поступку и начин доказивања услова | 13 |
| **6.** | Модел уговора | 15 |
| **7.** | Техничке спецификације | 17 |
| **8.** | Образац структуре цене са упутством | 19 |
| **9.** | Образац трошкова припремања понуде | 22 |
| **10** | Изјава о независној понуди | 23 |
| **11.** | Изјава о испуњености услова за учешће у поступку | 24 |

Укупан број страна конкурсне документације: 24

7.1 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЈН 05/2015

**Партија 1 - Материјал за керамичарске радове**

1. Зидне керамичке плочице, димензија 25х33cm, у **светло-зеленој** боји (доставити узорак), глатке, II класе, које одговарају зеленим подним плочицама произвођача Полет керамика Нови Бечеј-шифра са кутије х4 OLIMP RP 103 (као на слици). Плочице ће се користити за унутрашње облагање. Напомињемо да смо у 2014. години извршили набавку једног дела зидних плочица (Олимп 113) те би било пожељно понудити исте, или одговарајуће.
2. Једнокомпонентни лепак за плочице, за унутрашње радове, Ц11 (због повишене влаге).
3. Санитарна фуг маса, зелене боје (исте боје као плочице), водоодбојна.
4. ПВЦ Лајсне угаоне, дебљине као плочице и боје као плочице.
5. Влагоотпорне гипс плоче, дебљине 1,25cm.
6. УД носачи висине 3m, дебљина 3cm.
7. ЦД носачи висине 3m, дебљина 3cm.
8. Шрафови за гипс, дужине 25cm.
9. Шрафови за гипс, дужине 55cm.
10. Tипла/шраф 6mm, дужина око 50mm.
11. Завртњи за гипс 60mm.
12. Акрилни силикон бели.
13. Полудисперзивна бела боја за унутрашње зидове.
14. Глет маса, за унутрашње радове.
15. Траке за гипс, за бандажирање - намотај од минимум 45м.
16. Саставни део понуде чине и трошкови испоруке f-co купац. Испорука се врши одједном или евентуално у 2 туре.